**TREN GEÇİŞ TÜP (KÜTÜK GEÇİŞ)**



* Polietilen malzemeden çift cidarlı ve tek parça olarak imal edilecektir.
* Ağırlık = 35 kg
* Tüpler ile montajlanması alından vidalama sistemiyle yapılacaktır
* Tüp geçiş, iç çapı min. 750 mm olacaktır.
* Dış kuvvetlere karşı yüksek mukavemet özelliği gösterecek şekilde federlenecektir.
* Estetik görünüm için yan yüzeylerinde işleme motifleri mevcut olacaktır.